**油烟机比较试验性能项目实测值汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌** | **型号** | **全压效率（%）** | **风量（m3/min）** | **最大静压（Pa）** | **常态气味降低度（%）** | **瞬时气味降低度（%）** | **油脂分离度（%）** | **待机功率（W）** | **关机功率（W）** | **噪声（dBA）** |
| 1 | 云米 | CXW-260-VC503 | 24.9 | 16.8 | 407.8 | 99.4 | 70.3 | 93.6 | 1.31 | —— | 69.2 |
| 2 | 帅康 | CXW-258-S9699S | 29.9 | 17.2 | 408.1 | 98.9 | 72.9 | 94.1 | 0.47 | 0.45 | 70.1 |
| 3 | 帅康 | CXW-268-S8907 | 25.4 | 19.3 | 451.7 | 98.1 | 78.2 | 92.8 | 1.58 | —— | 72.1 |
| 4 | 方太 | CXW-258-JCD7 | 30.1 | 17.1 | 425.5 | 98.8 | 84.9 | 93.9 | 0.74 | 0.59 | 66.3 |
| 5 | 方太 | CXW-258-JCD6 | 30.9 | 17.4 | 435.9 | 99.0 | 84.7 | 93.5 | 0.74 | 0.60 | 66.5 |
| 6 | 欧琳 | CXW-268-F201N | 26.7 | 17.7 | 396.1 | 98.0 | 67.3 | 94.6 | 0.53 | 0.39 | 67.6 |
| 7 | 海尔 | CXW-219-EC905T | 23.8 | 16.9 | 383.6 | 97.8 | 83.5 | 94.3 | —— | 0.44 | 67.3 |
| 8 | 米家 | CXW-260-MJ02 | 27.0 | 16.9 | 432.3 | 99.2 | 78.3 | 93.5 | 1.20 | —— | 70.0 |
| 9 | 美的 | CXW-120-JV600 | 36.0 | 19.8 | 725.0 | 98.2 | 74.6 | 92.7 | 0.72 | —— | 69.7 |
| 10 | 老板 | CXW-260-27A3H | 26.4 | 18.1 | 441.5 | 99.1 | 81.0 | 93.3 | —— | 0.64 | 68.0 |
| 11 | 老板 | CXW-260-27N0 | 25.4 | 18.0 | 431.0 | 98.7 | 72.8 | 92.8 | —— | 0.69 | 67.2 |
| 12 | 西门子 | CXW-220-LS65SA955W | 24.8 | 18.1 | 406.7 | 99.1 | 80.0 | 93.0 | 0.70 | 0.65 | 66.3 |
| 13 | 华帝 | CXW-240-i11153 | 36.5 | 19.4 | 808.5 | 97.0 | 75.6 | 94.3 | 0.88 | —— | 69.1 |
| 14 | 樱花 | CXW-360-7A01 | 26.0 | 19.7 | 510.6 | 98.7 | 86.0 | 94.4 | 0.67 | 0.31 | 67.9 |
| 15 | 西门子 | CXW-220-LS66SA8B1W | 26.6 | 18.8 | 419.1 | 98.6 | 84.0 | 93.6 | —— | 0.46 | 70.2 |
| 16 | 德意 | CXW-258-856A | 36.1 | 16.3 | 889.4 | 99.1 | 75.6 | 93.5 | 0.55 | —— | 68.3 |
| 17 | 德意 | CXW-268-836A | 35.5 | 19.3 | 1097.1 | 98.8 | 78.3 | 92.6 | 0.43 | —— | 69.4 |
| 18 | 美的 | CXW-125-T65 | 40.7 | 18.1 | 695.8 | 98.7 | 80.1 | 94.0 | 0.50 | 0.53 | 68.0 |
| 19 | 美的 | CXW-140-J63 | 35.2 | 16.8 | 713.5 | 99.2 | 79.5 | 93.3 | 0.84 | 0.69 | 67.9 |
| 20 | 美的 | CXW-260-T70 | 26.1 | 17.4 | 403.1 | 99.2 | 83.1 | 93.8 | 0.65 | —— | 68.5 |
| 21 | 康宝 | CXW-280-BE108 | 26.2 | 18.7 | 455.0 | 97.9 | 88.7 | 94.2 | 0.36 | 0.33 | 70.7 |
| 22 | 康宝 | CXW-280-BE106 | 25.4 | 17.2 | 447.7 | 98.4 | 89.8 | 92.6 | 0.37 | 0.34 | 69.8 |
| 23 | 帅康 | CXW-258-CJ900 | 26.0 | 19.1 | 458.1 | 98.7 | 88.2 | 93.5 | 0.50 | 0.49 | 70.8 |
| 24 | 帅康 | CXW-258-S8807S | 26.5 | 17.4 | 422.9 | 99.3 | 93.1 | 92.4 | 0.52 | 0.47 | 70.3 |
| 25 | 海尔 | CXW-258-E900C18U1 | 38.0 | 16.5 | 775.9 | 99.0 | 87.5 | 94.1 | 1.19 | —— | 68.0 |
| 26 | 海尔 | CXW-258-E900C16 | 36.8 | 16.9 | 769.8 | 99.0 | 82.0 | 94.5 | 0.97 | —— | 68.2 |
| 27 | 华帝 | CXW-240-i11135 | 26.3 | 18.1 | 443.6 | 99.4 | 76.5 | 93.8 | 0.79 | —— | 67.8 |
| 28 | 万和 | CXW-318-J728A | 25.6 | 17.9 | 442.7 | 98.6 | 76.9 | 93.6 | 0.70 | 0.70 | 71.7 |
| 29 | 云米 | CXW-260-VK706 | 30.1 | 18.0 | 428.4 | 99.1 | 79.6 | 92.6 | 1.47 | —— | 66.3 |
| 30 | 云米 | CXW-260-VK703 | 28.1 | 17.6 | 443.4 | 98.9 | 81.4 | 93.1 | 1.40 | —— | 66.4 |